OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup samochodu DMC do 3,5 tony z zabudową wywrotki.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Zakup fabrycznie nowego samochodu ISUZU TRUCKS M27F GENERATION 2 wywrotka trójstronna TITAN o następujących parametrach:
2.1st Specyfikacja techniczna podwozia:
· Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji 2025/2026
· Dopuszczalna masa całkowita 3,5 ton
· Kabina samochodu trzy osobowa w kolorze fabrycznym białym
· Tapicerka materiałowa szara
· Moment obrotowy - 375 Nm w zakresie 1280 – 2800 obr/min
· Doładowanie sprężarką VGS sterowaną elektronicznie
· Skrzynia biegów – 5cio biegowa manualna
· Poziom emisji spalin Euro VI OBD-E
· Rozstaw osi - 2750 mm
· Profil ramy: szer X wys X grub - 65 x 180 x 4 mm
· Zbiornik paliwa - 70 litrów
· Zbiornik AdBlue - 14 litrów
· Opony przód - 205/75 R16C
· Opony tył - 205/75 R16C podwójne
· Zawieszenie przód i tył – resory paraboliczne, zintegrowane z gumowymi ogranicznikami krańcowymi, hydrauliczne teleskopowe podwójnego działania. Stabilizator przedni i tylny
· Hamulce – przód i tył – tarcze wentylowane o wymiarach 293x40 mm z okładzinami bezazbestowymi. System hydrauliczny ze wspomaganiem podciśnieniowym i ABS spełniającym normy EEC, niezależne obwody na obu osiach. Bębnowy hamulec postojowy na wale korbowym
· Belka świetlna LED na dachu kabiny z napisem „MZWiK” zgodnie z Księgą Znaków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
· Podnośnik hydrauliczny, klucz do kół, apteczka, gaśnica, dywaniki gumowe, pokrowce na siedzenia, przewód do pompowania kół, zapasowy komplet żarówek i bezpieczników

2.2nd Wyposażenie standardowe:
· EGR, DPF, SCR
· Wyświetlacz wielofunkcyjny MID 7"
· Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka
· Elektrycznie sterowane szyby
· Klimatyzacja manualna
· Podłokietnik fotela kierowcy
· Światła mijania LED
· Dwupłaszczyznowa regulacja kierownicy
· Centralny zamek z pilotem
· Elektryczny hamulec postojowy
· Kamera cofania
· EVSC - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
· DWS - system ostrzegania przed kolizją
· AEBS - aktywny system wspomagania nagłego hamowania, wykrywanie pieszych i rowerzystów

2.3rd Specyfikacja zabudowy:
· Wymiary wewnętrzne: (dł. X szer. X wys.): 3400 x 1950 x 400 mm
· Specjalna konstrukcja ramy pośredniej oraz skrzyni samowyładowczej umożliwia wywrot do tyłu i na boki oraz zapewnia dużą wytrzymałość
· Rama pośrednia stalowa cynkowana ogniowo
· Skrzynia piaskowana i malowana proszkowo
· Siłownik pięciostopniowy umożliwiający duży kąt wywrotu
· Wysokość burt bocznych, aluminiowych 400 mm
· Osłona kabiny z siatki cynkowanej
· Podłoga skrzyni stalowa, gładka o grubości 3 mm. (mat S355)
· Tylne słupki stałe
· Burta tylna uchylna w osi dolnej i górnej
· Burty boczne otwierane w osi dolnej
· Oświetlenie zewnętrzne: diodowe, zgodne z przepisami o Ruchu Drogowym
· Uchwyty do mocowania ładunków w podłodze

2.4th Gwarancja: 
· Min. 24 miesiące
· Dostawca zapewni zamawiającemu autoryzowany serwis gwarancyjny jak i po gwarancyjny, oddalony maksymalnie o 100 km

2.5th Miejsce dostawy:
Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu sp. z o.o.
ul. Polna 51, 34-400 Nowy Targ

